01	Trennwandsystem Rink N 25 Kiga

		Rink GmbH	
	Altenberger Straße 53
	35576 Wetzlar

	Telefon: 06441 – 5571
	Telefax: 06441 – 5994
	info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:
	25 mm für Wände und Türen

Höhe:
	140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

	Wandaufbau:
	Flächenbündiges System aus melaminharzbeschichtete 
	Vollspanplatten, Farbe nach Wahl, alle sichtbaren 
	Trennwandkanten mit 2 mm ABS-Anleimer, Wand-
	anschlüsse mit Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich 
	von Bautoleranzen.
Es werden generell nur Spanplatten der Emissionsklasse 
E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des 
Bundesgesundheitsamtes verwendet..

Türen:
Vollspantüren 25 mm stark, Konstruktion wie Wände, 
Kanten sind mit einem 2 mm ABS Anleimer versehen.
Türanschlag mittels Nylon-Ringgriff,
Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.

Beschläge:
Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des 
GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines 
Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite, 
ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummi-
dämpfer dient als Türanschlag.
Optional sind Türanschlagplatten aus 
Aluminium lieferbar.

Stützfüße:
Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, 
mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch 
auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:
	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl 
	gemäß RINK-Farbpalette.
	Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert.
	Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile lieferbar.

	
	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

	Trennwandsystem Rink N 25 Kiga		…………….……..	……….…………..			=============	=============