01	Trennwandsystem Rink N 25

		Rink GmbH	
	Altenberger Straße 53
	35576 Wetzlar

	Telefon: 06441 – 5571
	Telefax: 06441 – 5994
	info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:
	25 mm für Wände und Türen

Höhe:
	200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

	Wandaufbau:
	Melaminharzbeschichtete Vollspanplatten, Farbe 
	nach Wahl, alle sichtbaren Trennwandkanten mit
	2 mm ABS-Anleimer, Wandanschlüsse mit 
	Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich von 
	Bautoleranzen.
	Kopfleiste (Stabilisator) über der Vorwand durch-
	Gehend aus Aluminium.
	Es werden generell nur Spanplatten der Emissions-
	Klasse E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des 
	Bundesgesundheitsamtes verwendet.

Türen:
Konstruktion wie Wände, stumpf in die Aluminium-
Profile der Vorderwand einschlagend, an der 
Schloss Seite mit geräuschdämpfendem PVC-Profil.
Standard-Türbreite 60 cm, bei Vorraumtüren 70 cm 
oder nach Wunsch.
Gegen Aufpreis Einfassung der Längsseiten mit 
Aluminium-U-Profil als zusätzlicher Kantenschutz.

Beschläge:
2 Leichtmetallbänder, auf Wunsch auch dreiteilig,
zur direkten Befestigung an der Türbreit- und 
Schmalseite ohne Ausfräsung. Als Bandoberfläche 
werden EV-1 eloxiert, pulverbeschichtet oder 
Edelstahl angeboten.
Der Bandstift aus Edelstahl wird in einem Nylon-
Gleitlager geführt.
Schließung mittels 2 Riegel-WC-Schloss. Falle 
und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus 
Nylon mit Stahlkern, Schauscheibe rot/weiß und 
Vierkantöffnung.

Stützfüße:
Durchgehende Trennwandprofile als Trennwandfüße.
Bodenverschluss verdeckt durch PVC-Rechteckrosette.
Optional Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 
18 mm, mit Nylon-Abdeckrosette (auf Wunsch 
auch Aluminium oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:
	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, 
	Farbwahl gemäß RINK-Farbpalette.
	Leichtmetallprofile E6/EV-1 – silberfarbig
	eloxiert.
	Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete
	Profile lieferbar.

		Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

	Trennwandsystem Rink N 25		…………….……..	……….…………..			=============	=============