01	Trennwandsystem Rink N 40

		Rink GmbH	
	Altenberger Straße 53
	35576 Wetzlar

	Telefon: 06441 – 5571
	Telefax: 06441 – 5994
	info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:
	40 mm für Vorderwände und Türen – 25 mm für innenliegende Wände

Höhe:
	200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

	Wandaufbau:
	Vorderwände und Türen aus 38mm starken Vollspanplatten, 
	beidseitig mit 1mm starken Schichtstoffplatten belegt.
	Innenliegende Trennwände aus 25mm starken melaminharz-
	beschichteten Spannplatten.
	Die senkrechten Tür- und Teilkanten erhalten einen gefälzten 
	Buche-Massivholzanleimer, dadurch wird ein komplett 
	flächenbündiger Türanschlag gewährleistet.
	Sämtliche waagerechten Kanten sind mit einem 2 mm 
	ABS-Anleimer belegt.
	Der Wandanschluss der Vorderfront erfolgt als vertikale
	Schattenfuge mit Aluminium-Spezialprofil zum Ausgleich 
	von Bautoleranzen.
	Ein Aluminium-Rechteckprofil verläuft über der Vorderwand 
	zur horizontalen Aussteifung.

Türen:
Komplett flächenbündige Konstruktion wie Vorderwandteile.
Der Türanschlag erfolgt mittels verdeckt liegenden Tectus-
Bändern, an der Schlossseite dient eine Gummidichtung 
als Geräuschdämpfung..

Beschläge:
Schließung mittels 2-Riegel-WC-Schloss.
Falle und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus Nylon 
mit Stahlkern, Frei/Besetzt-Anzeige und Vierkant-Notöffnung.
Optional sind Drückergarnituren von namhaften Herstellern 
aus Aluminium oder Edelstahl lieferbar.
Pro Tür 3 x komplett verdeckt liegende Tectus-Bänder.

Stützfüße:
Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-
Abdeckrosette , jeweils mit schützender Eloxal-Oberfläche.
Zur Niveauregulierung sind die Stützfüsse höhenverstellbar 
und werden unsichtbar im Boden verschraubt.
Die Füße werden ca. 80mm tief in die Vorderwandteile eingelassen.
Optional sind Füße aus Edelstahl lieferbar.

Farben und Oberflächen:
	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl 
	gemäß RINK-Farbpalette.
	Leichtmetallprofile E6/EV-1 - eloxiert, optional 
	pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

	
	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

	Trennwandsystem Rink N 40		…………….……..	……….…………..			=============	=============