01	Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga

		Rink GmbH	
	Altenberger Straße 53
	35576 Wetzlar

	Telefon: 06441 – 5571
	Telefax: 06441 – 5994
	info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:
	13 mm HPL-Vollkern für Wände und Türen

Höhe:
	140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

	Wandaufbau:
	HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten, 
	Farbe nach Wahl.
	Wandanschlüsse mit Aluminium-Doppelwinkeln.

Türen:
Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände, 
alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im 
Radius von 24 mm abgerundet.
Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch..

Beschläge:
Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des 
GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines 
Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite, 
ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummi-
dämpfer dient als Türanschlag.
Optional sind Türanschlagplatten aus 
Aluminium lieferbar.

Stützfüße:
Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, 
mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch 
auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:
	Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl).
	Wandanschlusswinkel und Füße E6/EV-1 
	silberfarbig eloxiert, optional pulverbeschichtet in 6 Farben.
	Nylon-Ringgriffe in 6 Farben.
	Bei den Plattenfarben sind andere Farbtöne gegen 
	Aufpreis lieferbar.

	
	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

	Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga		…………….……..	……….…………..			=============	=============