01	Trennwandsystem Rink NA 13

		Rink GmbH	
	Altenberger Straße 53
	35576 Wetzlar

	Telefon: 06441 – 5571
	Telefax: 06441 – 5994
	info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:
	13 mm HPL-Vollkern für Wände und Türen

Höhe:
	200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

	Wandaufbau:
	HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten, 
	Farbe nach Wahl, Wandanschlüsse mit 
	Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich 
	von Bautoleranzen.
	Kopfleiste (Stabilisator) über der Vorwand 
	durchgehend.

Türen:
Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände, 
alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im 
Radius von 10 mm abgerundet, stumpf 
einschlagend, an der Schloss Seite mit 
geräuschdämpfendem PVC-Profil.
Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.

Beschläge:
2 Leichtmetallbänder, auf Wunsch auch
dreiteilig, zur direkten Befestigung an der 
Türbreit- und Schmalseite ohne Ausfräsung.
Als Bandoberfläche werden EV-1 eloxiert, 
pulverbeschichtet oder Edelstahl angeboten.
Der Bandstift aus Edelstahl wird in einem 
Nylon-Gleitlager geführt. Schließung erfolgt 
mittels Einhand-Verriegelung aus Alu EV-1.
Drehknauf/Anzeigeknauf mit Rosette und 
integrierter rot/grün Anzeige.

Stützfüße:
Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, 
mit Nylon-Abdeckrosette (auf Wunsch auch 
Aluminium oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:
Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl).
Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert.
Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile 
lieferbar.

		Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

05.01		0,00 Stück	…………………..	…………………..

	Trennwandsystem Rink NA 13		…………….……..	……….…………..			=============	=============